
Białystok, dnia 08.04.2025r.
Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, zwana dalej Zamawiającym, w imieniu której działa Anna Wasiluk – dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na prace budowlano-remontowe o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.).
1. Przedmiot zamówienia: remont sali lekcyjnej oraz pomieszczenia w szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Remont sali lekcyjnej nr 14:
wymiary sali lekcyjnej ok 5,84 m x 5,50 m;

a) robocizna:
· zabezpieczenie folią stolarki okiennej
· wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
· wymiana drzwi wejściowych (demontaż starych + montaż nowych), obróbka ścian po wymianie drzwi

· demontaż i utylizacja boazerii panelowej – ok. 32 m2
· tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5mm – ok. 76 m2
· gruntowanie, szpachlowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym – ok. 99 m2
· dwukrotne lakierowanie ścian do wysokości drzwi – ok. 44 m2
· dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50mm na kolor uzgodniony z Zamawiającym – ok. 15 mb
· demontaż grzejników rur żebrowych żeliwnych o śr. 70 do 100 mm długości 
1000 mm – 3 szt.
· Montaż grzejników z blachy stalowej – dwupłytowych o wysokości 45-60 cm 
o długości 110-200 cm o mocy cieplnej 4500 W – 3 szt. 

· demontaż i utylizacja starych opraw świetlówkowych z kloszem – 6 szt.
· wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach w podłożu z gipsu, tynku i gazobetonu, zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm – 30 mb
· montaż i podłączenie nowego oświetlenia na suficie zgodnie z normą 
PN-EN 12464-1:2012 – 6 szt.
· wymiana gniazd instalacyjnych i łączników – 8 szt. 
· wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych obwodów 1-fazowych oraz pomiarów natężenia oświetlenia wewnątrz zakończonych stosownymi protokołami
· wymiana posadzki, demontaż wykładziny, wylewka samopoziomująca, montaż wykładziny z wywinięciem na ściany – ok. 32 m2
· montaż rolet okiennych wolnowiszących (wymiary okna: 150 x 205 cm) – 3 szt.

b) materiały:

· drzwi stalowe typu: zewnętrzne do mieszkania - wewnątrzklatkowe bez wizjera,
3 zawiasy, kolor typu: popielaty, dąb srebrny, sonoma, z klamką i zamkiem, ościeżnica, kotwy - 1 kpl.
· tynk, masa szpachlowa/gips, farby, lakier 
· przewody kablowe, gniazdka, łączniki 

· oprawy oświetleniowe LED zgodna z normą PN-EN 12464-1:2012 – 6 szt.
· grzejniki z blachy stalowej dwupłytowe, białe, moc cieplna 4500W z zaworami 
i termostatami – 3 szt.
· wykładzina obiektowa PCV w klasie użytkowej min. 33, w kolorze uzgodnionym
z Zamawiającym – ok 35 m2
· rolety okienne wolnowiszące w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym – 3 szt.

· zakup i dostawa niezbędnych materiałów pomocniczych (silikon, siatka, pianka montażowa, folia i inne)
II. Remont pomieszczenia w szatni w piwnicy budynku szkoły:
wymiary pomieszczenia ok 4,60 m x 4,45 m

a) robocizna:

· posadzki

· Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm – ok. 3 m2
· Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej – ok. 3 m2
· Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie – ok. 3 m2
· Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (lub 
o podobnych parametrach) – powierzchnie poziome – ok. 3 m2
· ściany

· Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach – ok. 45 m2
· Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płaskich – ok. 20 m2
· Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" (lub 
o podobnych parametrach) – powierzchnie pionowe – ok. 65 m2
· Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł – 2 szt.

· Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu betonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650 – ok. 65 m2
· Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych – ok. 65 m2
·  Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych – ok. 20 m2
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich na kolor uzgodniony z Zamawiającym – ok. 65 m2
· Dwukrotne lakierowanie ścian – ok. 30 m2
· roboty sanitarne
· Wymiana rur stalowych czarnych spawanych o śr. do 48 mm na istniejących konsolkach mocowanych uchwytami - w ciągach zbiorczych - wymiana 
i przełożenie instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników – ok. 30 mb

· Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS montowane na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do podłoża (system 3.29.20) (wykonanie nowych + uzupełnienie naprawa) – ok. 15 m2
· roboty elektryczne
· Demontaż i utylizacja starych opraw świetlówkowych z kloszem – 4 szt.

· Montaż i podłączenie nowego oświetlenia LED z czujką ruchu na suficie – 4 kpl. 

· Montaż i podłączenie nowego oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 1 kpl.

· Wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych obwodów 1-fazowych oraz pomiarów natężenia oświetlenia wewnątrz zakończonych stosownymi protokołami – 1 kpl.

· boksy szatniowe
· Demontaż boksów szatniowych – ok. 20 m2
· Montaż szafek ubraniowych – 1 kpl.
· roboty porządkowe
· Wyniesienie wyposażenia piwnicy – 1 kpl.

· Usunięcie gruzu z budynku – ok. 1,5 m3
· Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 
do 10 km 

b) materiały:

· tynk, preparaty do gruntowania, masa szpachlowa/gips, farby, lakier 

· płytki terakotowe pasujące wzorem i kolorem do istniejących – ok. 3 m2 

· narożniki stalowe – 2 szt.

· rury stalowe spawane o śr. do 48 mm wraz z uchwytami do mocowania 
– ok. 30 mb 

· grzejniki z blachy stalowej dwupłytowe, białe, moc cieplna 4500W z zaworami 
i termostatami – 3 szt. 

· przewody kablowe  

· oprawy oświetleniowe LED z czujką ruchu – 4 szt.
· oprawy oświetleniowe oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – 1 kpl.

· zakup i dostawa niezbędnych materiałów pomocniczych (silikon, siatka, pianka montażowa, folia i inne)

· Metalowa szafka szkolna 10-skrytkowa ZM-S120 o wymiarach: 120x40x180 cm (szer. x gł. x wys.) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym – 4 szt.
· Metalowa szafka szkolna 10-skrytkowa SSM 25R5N o wymiarach: 120x40x150 cm (szer. x gł. x wys.) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym – 4 szt.
· Metalowa szafka szkolna 6-skrytkowa ZM-S73 o wymiarach: 73x40x180 cm 
(szer. x gł. x wys.) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym – 1 szt.
· Metalowa szafka szkolna 4-skrytkowa ZM-S50 o wymiarach: 50x40x180 cm 
(szer. x gł. x wys.) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym – 2 szt.
· Metalowa szafka szkolna 4-skrytkowa SSM 25R2N o wymiarach: 49,5x40x150 cm (szer. x gł. x wys.) w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym – 2 szt.
· Ławka stała ŁAW STE/500 o wymiarach: 50x74x34 cm (szer. x gł. x wys.) – 2 szt.
· Ławka stała ŁAW STE/600 o wymiarach: 60x74x34 cm (szer. x gł. x wys.) – 8 szt.
Zagospodarowanie i utylizacja odpadów remontowych oraz kontener po stronie Wykonawcy.

Podane ilości metrów są wartościami przybliżonymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji i zmiany podanych wartości, w zależności od posiadanych środków finansowych.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane materiały posiadały atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności (dołączone do protokołu odbioru końcowego).

3. Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przedmiarów miejsca inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z dyrektorem szkoły, tel. 856511408. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest:

· dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 

· wykonywać wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, 

· wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić właściwe warunki BHP, ochrony zdrowia i p.poż przy wykonywaniu robót budowlanych,

· utrzymywać miejsce wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne elementy z demontażu, materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne; postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; usunąć natychmiast wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę; wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, odbiory i badania (przed zgłoszeniem wykonanych robót do odbioru),

· wszystkie prace modernizacyjno-remontowe powinny wykonać osoby lub firmy
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wymagane uprawnienia,
w sposób zgodny z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi, przepisami BHP, oraz wymogami higieniczno- sanitarnymi.
Prace remontowe muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawały się z pomieszczenia  remontowanego,  tzn.  drzwi  muszą  być  szczelnie  zabezpieczone folią odcinającą obszar remontu, wszelkie szpary zaklejone taśmą, zabezpieczone okna. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.
Odbiór robót: 

· Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru wykonanych prac i uczestniczyć
w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

· z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru robót zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze podpisanym przez uczestników odbioru,

· w wyznaczonym dniu odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty potrzebne do odbioru, tj. protokoły badań, certyfikaty i pomiary umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania robót; brak ww. dokumentów skutkować będzie odmową odbioru robót, 

· w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego o powyższym, 

· Zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie zostaną wykonane wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia lub stwierdzi się wady w ich wykonaniu,
· Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy; podstawą wystawienia faktury
z 30-dniowym terminem płatności jest podpisany przez Zamawiającego protokół
z odbioru robót.

4. Warunki gwarancji i rękojmi:

· Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru robót,
· na zamontowane urządzenia wymagana jest gwarancja producenta oraz stosowne atesty.
5. Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca do 18 sierpnia 2025r.
6. Kryteria wyboru: cena – 100 %.
7. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
8. Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.

9. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku przy ul. Wiatrakowej 18 (sekretariat) lub przesłać drogą mailową na adres: sp7@sp7.bialystok.pl do dnia 23.04.2025r. do godziny 10:00.
10. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Marcin Bielawski, tel. 85 6511408.
11. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

Zatwierdzam:
Anna Wasiluk - dyrektor
