
Białystok, dnia 05.05.2022 r.
Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku, zwana dalej Zamawiającym, w imieniu której działa Anna Wasiluk – dyrektor, zaprasza do złożenia ofert na prace budowlano-remontowe o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 zł netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).

1. Przedmiot zamówienia: remont łazienki oraz remont sali lekcyjnej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. Remont łazienki
a) robocizna:
· klejenie GK i szpachlowanie ścian powyżej poziomu płytek - ok 40 m2,
· szpachlowanie sufitu - ok 20 m2,
· malowanie ścian i sufitu farba emulsyjną w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym - ok 60 m2,
· wymiana opraw oświetleniowych na LED na suficie - 6 szt.,
· wymiana opraw oświetleniowych na LED nad lustrami - 4 szt.,
· wymiana grzejników żeliwnych na stalowe - 2 szt., malowanie rur CO
b) materiały:
· płyty GK, klej,
· masa szpachlowa/gips, farby
· oprawa oświetleniowa LED IP44 - 6 szt.
· kinkiet łazienkowy LED IP44 60 cm - 4 szt.
· grzejnik stalowy wym. ok 90x55 cm - 1 szt., wym. ok 40x55 cm - 1 szt. 
· zakup i dostawa niezbędnych materiałów pomocniczych (silikon, siatka, pianka montażowa i inne) 
II. Remont sali lekcyjnej
c) robocizna:
· wymiana drzwi wejściowych (demontaż starych + montaż nowych), obróbka ścian
i podłogi po wymianie drzwi,

· skucie tynków i tynkowanie do wysokości lamperii - ok 48 m2,
· szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu farba emulsyjną w kolorze uzgodnionym
z Zamawiającym - ok 150 m2,
· lakierowanie ścian do wysokości lamperii - ok 48 m2,
· demontaż starych lamp - 15 szt.

· bruzdowanie i okablowanie pod nowe oświetlenie - ok 50 mb,
· montaż i podłączenie nowego oświetlenia na suficie zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 oraz wykonanie niezbędnych pomiarów oświetlenia zakończonych protokołem,

· wymiana gniazdek - 3 szt. i łączników - 3 szt.,
· demontaż, malowanie, montaż grzejników - 4 szt. i rur doprowadzających,
· obsadzenie narożników przy grzejnikach i oknach - ok 30 mb
· wymiary sali lekcyjnej ok 8,5x6,0 m
d) materiały:

· drzwi stalowe typu: zewnętrzne do mieszkania - wewnątrzklatkowe bez wizjera,
3 zawiasy, kolor typu: popielaty, dąb srebrny, sonoma, z klamką i zamkiem, ościeżnica, kotwy - 1 kpl.,
· tynk, masa szpachlowa/gips, farby, lakier
· kable, gniazdka - 3 szt., łączniki - 3 szt., 

· narożniki aluminiowe - ok 30 mb

· oprawy oświetleniowe LED  - minimalna ilość zgodna z normą PN-EN 12464-1:2012
· zakup i dostawa niezbędnych materiałów pomocniczych (silikon, siatka, pianka montażowa i inne) 

Zagospodarowanie i utylizacja odpadów remontowych oraz kontener po stronie Wykonawcy.

Podane ilości metrów są wartościami przybliżonymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji i zmiany podanych wartości, w zależności od posiadanych środków finansowych.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie zastosowane materiały posiadały atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności.

3. Warunki realizacji zamówienia

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania przedmiarów miejsca inwestycji po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizji lokalnej z dyrektorem szkoły, tel. 856511408. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest:

· dochować staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 

· wykonywać wszelkie prace objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, 

· wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji zadania wraz z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie obiektu i w jego obrębie przed dostępem osób trzecich oraz zapewnić właściwe warunki BHP, ochrony zdrowia i p.poż przy wykonywaniu robót budowlanych,

· utrzymywać miejsce wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne elementy z demontażu, materiały, odpady, śmieci, urządzenia prowizoryczne, które nie są już potrzebne; postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; usunąć natychmiast wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę; wykonać z wynikiem pozytywnym wszelkie przewidziane przepisami prawa próby, odbiory i badania (przed zgłoszeniem wykonanych robót do odbioru),

· wszystkie prace modernizacyjno-remontowe powinny wykonać osoby lub firmy
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wymagane uprawnienia,
w sposób zgodny z obowiązującymi normami, przepisami budowlanymi, przepisami BHP, oraz wymogami higieniczno- sanitarnymi;
Prace remontowe muszą być prowadzone w taki sposób, aby kurz i pył nie wydostawały się z pomieszczenia  remontowanego,  tzn.  drzwi  muszą  być  szczelnie  zabezpieczone folią odcinającą obszar remontu, wszelkie szpary zaklejone taśmą, zabezpieczone okna. Zamawiający udostępni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej.

4. Odbiór robót: 

· Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru wykonanych prac i uczestniczyć w odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

· z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru robót zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze podpisanym przez uczestników odbioru,

· w wyznaczonym dniu odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumenty potrzebne do odbioru, tj. protokoły badań, certyfikaty i pomiary umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania robót; brak ww. dokumentów skutkować będzie odmową odbioru robót, 

· w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego o powyższym, 

· zamawiający odmówi odbioru, jeżeli nie zostały wykonane wszystkie prace objęte przedmiotem zamówienia lub stwierdzono wady w ich wykonaniu,
· Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w przedmiarze robót za prawidłowe i terminowe wykonanie umowy; podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół z odbioru robót.

5. Warunki gwarancji i rękojmi:

· Zamawiający wymaga udzielenia minimum 3-letniej gwarancji na wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia, licząc od daty odbioru robót,
· na zamontowane urządzenia wymagana jest gwarancja producenta oraz stosowne atesty.
6. Termin realizacji zamówienia: od 27.06 do 25.07.2022 r.

7. Kryteria wyboru: cena – 100 %.
8. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
9. Oferta winna zawierać cenę netto + podatek VAT = cena brutto.

10. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Szkole Podstawowej nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku przy ul. Wiatrakowej 18 (sekretariat) lub przesłać drogą mailową na adres: sp7@sp7.bialystok.pl do dnia 13.05.2022 r. do godziny 10:00 

11. Osobą do kontaktu z oferentami jest: Agnieszka Wityk, tel. 85 6511408.
12. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru określone w zapytaniu ofertowym.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.









Zatwierdzam:







   Anna Wasiluk - dyrektor
